二次供水水箱清洗消毒项目需求

1、根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及《二次供水设施卫生规范》的明确要求，二次供水水箱每半年至少需进行一次全面清洗消毒。我院当前在用的二次供水水箱共3个，分别分布在住院楼2个、新急诊楼1个，负责保障相关区域的日常用水供给。

2、承接单位需具备《公共场所卫生许可证》或《消毒服务机构资质证书》，从业人员需持有健康合格证及清洗消毒操作培训证明；使用的消毒剂需为国家批准的食品级消毒产品（如含氯消毒片），提供产品合格证及卫生安全评价报告。

3、通过规范开展二次供水水箱清洗消毒工作，清除水箱内沉积物、微生物及污染物，确保出水水质符合国家卫生标准，预防因水质问题引发的院内感染或公共卫生事件；同时，排查水箱及附属设施（如液位计、管道阀门）的运行隐患，保障供水系统稳定。

4、清洗消毒对象：全院所有二次供水水箱（含储水罐、进出水管路、溢水管、透气孔等附属设施）。

5、清洗消毒后，第三方检测报告需显示所有指标合格。

6、楼顶水箱：3＊15＊2=60、立方负一楼水箱：6＊6＊3.5=126立方、新急诊楼顶水箱：22立方。